附件1：基桩静载试验安全技术提示

1. 进入基桩检测现场人员必须严格遵守工地安全制度。戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。
2. 吊装区域非操作人员严禁入内，吊臂下严禁站人。
3. 压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍。
4. 主次梁支墩应堆放平稳、牢固。
5. 有重大安全隐患的配重严禁使用。
6. 注意现场用电安全，所有电器设备应安装漏电保护断路开关，穿过道路的电缆线在道路上必须架高不影响道路通行，如放在地上应有防碾压保护措施。
7. 配重堆放应平整、均匀、无倾斜，四周设警戒线。